Zakres prac przewidzianych w ramach remontu budynku **sanitariatu nr 1** położonego   
w Campingu „Biała Mewa” ul. Wyzwolenia 48H, 78-131 Dźwirzyno

1. **Roboty zewnętrzne:**
2. Ocieplenie ścian budynku płytami styropianowymi EPS grafitowymi grubości 8cm (lambda 0,32) wraz z wykonaniem wyprany elewacyjnej;
3. Malowanie docieplonej elewacji farbą Atlas Salta S gr. Kolorów 1;
4. Demontaż starych rynien, rur spustowych, obróbek blacharskich ogniomurów oraz parapetów;
5. Demontaż pokrycia dachowego z papy;
6. Przygotowanie powierzchni oraz pokrycie czap kominowych papą, wykonanie obróbek blacharskich kominów (blacha aluminiowa) z wywinięciem papy, uszczelnienie sylikonem obróbek blacharskich;
7. Przygotowanie powierzchni oraz wykonanie obróbek blacharskich ogniomurów (blacha aluminiowa) z wywinięciem papy;
8. Montaż rynien, pasa nadrynnowego i dorynnowego z blachy aluminiowej, montaż rur spustowych;
9. Oczyszczenie powierzchni dachu, uzupełnienie ubytków oraz wykonanie nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej podkładowej oraz wierzchniego krycia;
10. Wymiana daszków z tworzywa na daszki z płyt bitumicznych onduline;
11. Remont stołu (od strony szczytu) – wymiana okładzin, malowanie;
12. Wywóz oraz utylizacja odpadów.
13. **Roboty wewnętrzne:**
14. Wymiana drzwi w budynku – drzwi zewnętrzne blaszane, drzwi wewnętrzne do toalety - systemowe z płyt HPL;
15. Skucie płytek ściennych oraz podłogowych;
16. Wykonanie izolacji z foli w płynie w brodzikach natryskowych;
17. Przygotowanie powierzchni oraz ułożenie nowych okładzin ściennych oraz podłogowych (ściany do wysokości około 2m);
18. Demontaż paneli z tworzywa ze ścian oraz sufitów;
19. Wykonanie gładzi gipsowych na ścianach (od wysokości około 2m do stropu);
20. Wykonanie sufitów podwieszonych w pomieszczeniach;
21. Malowanie gładzi gipsowych oraz sufitów;
22. Wywóz oraz utylizacja odpadów.
23. **Instalacje sanitarne:**
24. Demontaż urządzeń sanitarnych, armatury, rurociągów wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji, demontaż podejść odpływowych od urządzeń;
25. Wykonanie nowych instalacji zimnej wody, ciepłej oraz cyrkulacji z rur wielowarstwowych   
    z tworzyw sztucznych łączonych mechanicznie za pomocą kształtek zaciskowych;
26. Wykonanie nowych podejść odpływowych z rur kanalizacyjnych PP-HT;
27. Płukanie rurociągów oraz wykonanie prób ciśnieniowych potwierdzonych protokołem;
28. Montaż urządzeń oraz armatury z podłączeniem do instalacji;
29. Montaż drążków prysznicowych wraz z zasłonkami;
30. Wywóz oraz utylizacja odpadów.
31. **Instalacje elektryczne:**
32. Demontaż osprzętu, opraw oświetleniowych oraz przewodów;
33. Wykonanie nowych instalacji z przewodów płaskich miedzianych – 3x1,5mm oświetlenie, 3x2,5mm gniazda;
34. Montaż puszek wtynkowych oraz osprzętu;
35. Montaż opraw oświetleniowych typu LED;
36. Wykonanie niezbędnych sprawdzeń, badań oraz pomiarów potwierdzonych protokołem.

Przy realizacji robót należy uwzględnić wszystkie niezbędne prace podstawowe, pomocnicze i dodatkowe konieczne do prawidłowego wykonania zleconego zadania zgodnie ze sztuką budowlaną nawet jeżeli nie są one ujęte  
w powyższym przedmiarze robót. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania wizji lokalnej oraz we własnym zakresie sprawdzenia ilości oraz zasadności zastosowania do warunków remontu przyjętej technologii wykonania robót. Kolorystykę wszelkich materiałów ustalić z zamawiającym.

**Wymiary stolarki drzwiowej sprawdzić przed dokonaniem zamówienia w miejscu montażu.**